|  |  |
| --- | --- |
| **ТИП СИЗ:** средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений**Вид обуви:** Туфли (тапочки) кожаные, модель 5.270**Страна изготовления:** Россия**Рекомендации по использованию СИЗ и сведения о способах безопасного применения:**- Использовать обувь в соответствии с маркировкой заявленных защитных свойств и сертификатом соответствия- Необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата.- Эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее назначением. При надевании обуви необходимо пользоваться рожком для обуви (во избежание залома задника)- Перед каждым использованием обувь необходимо проверить на наличие повреждений; в случае обнаружения признаков повреждения обувь подлежит замене.- Во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению эксплуатационных свойств.- Допускаемое время непрерывного использования – 9 часов- Обувь изготовлена из натуральных кожевенных материалов Обувь изготовлена доппельно-клеевым методом крепления подошвы из пористой резины или кожи для низа обуви с антистатической прокладкой и обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений (З).- Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими | особенностями пользователей отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.**Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ**Обувь изготовлена по ГОСТ Р 12.4 187-97 и сертифицирована на соответствие требований ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» http://www.newlaser.ru/images/news/2012/eac-logo-b.gif**Порядок проведения обслуживания СИЗ:**- после окончания носки и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на растоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки;- не допускается чистить обувь органическими растворителями;- обувь должна систематически, не реже одного раза в неделю, смазываться обувным кремом с последующей полировкой щеткой- планкой.**Информация о размерах СИЗ:**- метрические или (и) штрихмассовые размеры обуви указываются на изделии.**Правила, условия и сроки хранения СИЗ:**- обувь должна храниться в складских помещениях, исключающих попадания прямых солнечных лучей, газов, при температуре |

|  |  |
| --- | --- |
| +14оС…+25оС и относительной влажности воздуха 50%-80% на расстоянии 1,0 м от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов;- срок хранения обуви – 3 года с даты изготовления;- дата изготовления обуви (месяц, год) указывается на изделии.**Требования к упаковке и транспортировке СИЗ:**- обувь упаковывается в транспортную тару (ящики из гофрированного картона);- транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.**Утилизация обуви** не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.Обувь утилизировать в соответствии с правилами и установленными нормативными документами и правовыми актами на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.**Гарантийный срок носки обуви – 70 дней на подошвах из резины или полиуретана со дня выдачи при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.****Изготовитель:** Индивидуальный Предприниматель Уватенкова Светлана Анатольевна, 607600, Россия, Нижегородская область, г. Богородск, ул. А. Туркова, д. 17Телефон: +7(908)7499442; +7(83170)21641-факс;e-mail: specobuv1@rambler.ru  |    |